<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LIS344ALH">
</package>
<package name="ADXRS620">
</package>
<package name="TS912D">
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="MT">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
<package name="DIL24-3">
</package>
<package name="DIL16">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LIS344ALH">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="PD" direction="in"/>
<pin name="FS" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RES"/>
<pin name="X" direction="out"/>
<pin name="Y" direction="out"/>
<pin name="Z" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ADXRS620">
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VREF@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="CP1@1"/>
<pin name="CP2@1"/>
<pin name="CP5@1"/>
<pin name="CP3@1"/>
<pin name="CP4@1"/>
<pin name="TEMP@1" direction="out"/>
<pin name="COUT@1" direction="out"/>
<pin name="OUT@1" direction="out"/>
<pin name="ST2@1"/>
<pin name="ST1@1"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VREF@2" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="CP1@2"/>
<pin name="CP2@2"/>
<pin name="CP5@2"/>
<pin name="CP3@2"/>
<pin name="CP4@2"/>
<pin name="TEMP@2" direction="out"/>
<pin name="COUT@2" direction="out"/>
<pin name="OUT@2" direction="out"/>
<pin name="ST2@2"/>
<pin name="ST1@2"/>
</symbol>
<symbol name="OP_PWR">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OP">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="QUARZ">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ACS712">
<pin name="IP+"/>
<pin name="IP-"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VIOUT" direction="out"/>
<pin name="FILTER" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="JW24A10L">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DIRECT"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PULLGND" direction="sup"/>
<pin name="AUX3" direction="sup"/>
<pin name="AUX2" direction="sup"/>
<pin name="AUX1" direction="sup"/>
<pin name="AUX0" direction="sup"/>
<pin name="DOUT"/>
<pin name="DIN"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="Y3/B7"/>
<pin name="Y2/B6"/>
<pin name="Y1/B5"/>
<pin name="Y0/B4"/>
<pin name="X3/B3"/>
<pin name="X2/B2"/>
<pin name="X1/B1"/>
<pin name="X0/B0"/>
</symbol>
<symbol name="MAX1249">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="DIN"/>
<pin name="DOUT"/>
<pin name="SSTRB"/>
<pin name="SHDN"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="REFADJ"/>
<pin name="VREF"/>
<pin name="CH3" direction="in"/>
<pin name="CH2" direction="in"/>
<pin name="CH1" direction="in"/>
<pin name="CH0" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LIS344ALH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LIS344ALH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LIS344ALH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FS" pad="FS"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="PD"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="RES"/>
<connect gate="G$1" pin="ST" pad="ST"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VDD"/>
<connect gate="G$1" pin="X" pad="VOUTX"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="VOUTY"/>
<connect gate="G$1" pin="Z" pad="VOUTZ"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADXRS620">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADXRS620"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ADXRS620">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="AGND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@2" pad="AGND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@1" pad="AVCC@1"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@2" pad="AVCC@2"/>
<connect gate="G$1" pin="COUT@1" pad="SUMJ@1"/>
<connect gate="G$1" pin="COUT@2" pad="SUMJ@2"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1@1" pad="CP1@1"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1@2" pad="CP1@2"/>
<connect gate="G$1" pin="CP2@1" pad="CP2@1"/>
<connect gate="G$1" pin="CP2@2" pad="CP2@2"/>
<connect gate="G$1" pin="CP3@1" pad="CP3@1"/>
<connect gate="G$1" pin="CP3@2" pad="CP3@2"/>
<connect gate="G$1" pin="CP4@1" pad="CP4@1"/>
<connect gate="G$1" pin="CP4@2" pad="CP4@2"/>
<connect gate="G$1" pin="CP5@1" pad="CP5@1"/>
<connect gate="G$1" pin="CP5@2" pad="CP5@2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="RATEOUT@1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="RATEOUT@2"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@1" pad="PGND@1"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@2" pad="PGND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="ST1@1" pad="ST1@1"/>
<connect gate="G$1" pin="ST1@2" pad="ST1@2"/>
<connect gate="G$1" pin="ST2@1" pad="ST2@1"/>
<connect gate="G$1" pin="ST2@2" pad="ST2@2"/>
<connect gate="G$1" pin="TEMP@1" pad="TEMP@1"/>
<connect gate="G$1" pin="TEMP@2" pad="TEMP@2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="VDD@1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="VDD@2"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF@1" pad="VRATIO@1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF@2" pad="VRATIO@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TS912D">
<gates>
<gate name="G$2" symbol="OP"/>
<gate name="G$1" symbol="PWR"/>
<gate name="G$3" symbol="OP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$3" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$3" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="20MHZ_MT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="QUARZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ACS712">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ACS712"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FILTER" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IP+" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="IP-" pad="3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIOUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JW24A10L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JW24A10L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AUX0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DIRECT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PULLGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="X0/B0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/B1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X2/B2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="X3/B3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y0/B4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1/B5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2/B6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3/B7" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX1249">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX1249"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CH0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="REFADJ" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SHDN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SSTRB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
