<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>tileLED</text>
<text>tileLED</text>
<text>v1</text>
<text>v1</text>
<text>0l.de</text>
<text>0l.de</text>
<text>0l.de</text>
<text>0l.de</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led-matrix">
<packages>
<package name="LED-MATRIX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="led-matrix" package="LED-MATRIX" value="LED-MATRIX"/>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08M" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08M" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X08M" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X08M" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X05" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X05" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="K1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="K3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="K4">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="K5">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="K6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="K7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP6" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
