<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SC-65">
</package>
<package name="TO220AB">
</package>
<package name="RECT">
</package>
<package name="DPAK">
</package>
<package name="SUBD">
</package>
<package name="KZH20SMD">
</package>
<package name="DIL24-6">
</package>
<package name="ML10">
</package>
<package name="ML10L">
</package>
<package name="1X4">
</package>
<package name="ML40L">
</package>
<package name="STDBRD">
</package>
<package name="FLEXPRINT">
</package>
<package name="TO92">
</package>
<package name="XYPOT">
</package>
<package name="TC1602E-01">
</package>
<package name="1X10">
</package>
<package name="2X5W">
</package>
<package name="SO8">
</package>
<package name="VQFN20">
</package>
<package name="TRJ0011BANL">
</package>
<package name="ANTENNACC11XXMONOPOLE">
</package>
<package name="FE2X5">
</package>
<package name="2X5">
</package>
<package name="CRYSTAL2.5X2MM">
</package>
<package name="QFN32">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="2SK2611">
<pin name="DRAIN"/>
<pin name="SOURCE"/>
<pin name="GATE"/>
</symbol>
<symbol name="THYRISTOR">
<pin name="ANODE" direction="in"/>
<pin name="KATHODE"/>
<pin name="GATE"/>
</symbol>
<symbol name="RECT">
<pin name="~+"/>
<pin name="-~"/>
<pin name="L+"/>
<pin name="L-"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="A"/>
<pin name="K"/>
</symbol>
<symbol name="SUBD">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
</symbol>
<symbol name="BAT">
<pin name="-" direction="pwr"/>
<pin name="+" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CAL">
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="APCF" direction="out"/>
<pin name="VARCF" direction="out"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="DIG_IF">
</symbol>
<symbol name="ISP">
<pin name="MOSI"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="GND2"/>
</symbol>
<symbol name="RS232">
<pin name="TX" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RX" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA32ADAPTER">
<pin name="(ADC7)PA7"/>
<pin name="(ADC6)PA6"/>
<pin name="(ADC5)PA5"/>
<pin name="(ADC4)PA4"/>
<pin name="(ADC3)PA3"/>
<pin name="(ADC2)PA2"/>
<pin name="(ADC1)PA1"/>
<pin name="(ADC0)PA0"/>
<pin name="(SCK)PB7"/>
<pin name="(MISO)PB6"/>
<pin name="(MOSI)PB5"/>
<pin name="(SS)PB4"/>
<pin name="(AIN1/OC0)PB3"/>
<pin name="(AIN0/INT2)PB2"/>
<pin name="(T1)PB1"/>
<pin name="(T0/XCK)PB0"/>
<pin name="(TOSC2)PC7"/>
<pin name="(TOSC1)PC6"/>
<pin name="(TDI)PC5"/>
<pin name="(TDO)PC4"/>
<pin name="(TMS)PC3"/>
<pin name="(TCK)PC2"/>
<pin name="PC1(SDA)"/>
<pin name="PC0(SCL)"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="(RXD)PD0"/>
<pin name="(TXD)PD1"/>
<pin name="(INT0)PD2"/>
<pin name="(INT1)PD3"/>
<pin name="(OC1B)PD4"/>
<pin name="(OC1A)PD5"/>
<pin name="(ICP)PD6"/>
<pin name="(OC2)PD7"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="STDBRD32">
</symbol>
<symbol name="LCD">
<pin name="VCC"/>
<pin name="V0"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="RS"/>
<pin name="RW"/>
<pin name="E"/>
</symbol>
<symbol name="18S20">
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="DQ"/>
</symbol>
<symbol name="XYPOT">
<pin name="XM"/>
<pin name="XT"/>
<pin name="XB"/>
<pin name="YB"/>
<pin name="YM"/>
<pin name="YT"/>
</symbol>
<symbol name="BACKLIGHT">
<pin name="KATHO"/>
<pin name="ANODE"/>
</symbol>
<symbol name="NMOS">
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
<pin name="D@1"/>
<pin name="D@2"/>
</symbol>
<symbol name="PMOS">
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
<pin name="D@1"/>
<pin name="D@2"/>
</symbol>
<symbol name="CC1101">
<pin name="SI"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SO(GDO1)"/>
<pin name="GDO2"/>
<pin name="GDO0"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="RBIAS"/>
<pin name="DCOUPL"/>
<pin name="XOSC_Q2"/>
<pin name="AVDD1"/>
<pin name="AVDD2"/>
<pin name="RF_N"/>
<pin name="RF_P"/>
<pin name="AVDD3"/>
<pin name="AVDD4"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="XOSC_Q1"/>
<pin name="DGUARD"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
</symbol>
<symbol name="TRJ0011">
<pin name="TD+"/>
<pin name="CT"/>
<pin name="TD-"/>
<pin name="RD+"/>
<pin name="CT2"/>
<pin name="RD-"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="LEDYANODE"/>
<pin name="LEDYKATHODE"/>
<pin name="LEDGKATHODE"/>
<pin name="LEDGANODE"/>
</symbol>
<symbol name="CC1101MONOPOLEANTENNA">
<pin name="ANT"/>
</symbol>
<symbol name="CC1101CON">
<pin name="+3V3"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GDO0"/>
<pin name="GDO2"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SO"/>
</symbol>
<symbol name="XTAL">
<pin name="X2"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GND2" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="DIL32">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
<pin name="23" direction="pas"/>
<pin name="24" direction="pas"/>
<pin name="25" direction="pas"/>
<pin name="26" direction="pas"/>
<pin name="27" direction="pas"/>
<pin name="28" direction="pas"/>
<pin name="29" direction="pas"/>
<pin name="30" direction="pas"/>
<pin name="31" direction="pas"/>
<pin name="32" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="1POL">
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2SK2611">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2SK2611"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC-65">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN" pad="DRAIN"/>
<connect gate="G$1" pin="GATE" pad="GATE"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE" pad="SOURCE"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TYN1225">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THYRISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="GATE" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="KATHODE" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FB2504">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RECT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RECT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="-~" pad="~"/>
<connect gate="G$1" pin="L+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="L-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="~+" pad="~2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STTA512B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DPAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUBD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUBD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SUBD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KZH20SMD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BAT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KZH20SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ISP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ISP"/>
</gates>
<devices>
<device name="ML10" package="ML10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ML10L" package="ML10L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="2X5W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RS232">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RS232"/>
</gates>
<devices>
<device name="PH1X4" package="1X4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AT32ADAPTER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA32ADAPTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ML40L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(ADC0)PA0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC1)PA1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC2)PA2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC3)PA3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC4)PA4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC5)PA5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC6)PA6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC7)PA7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN0/INT2)PB2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN1/OC0)PB3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="(ICP)PD6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT0)PD2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT1)PD3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="(MISO)PB6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="(MOSI)PB5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1A)PD5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1B)PD4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC2)PD7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="(RXD)PD0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="(SCK)PB7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="(SS)PB4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0/XCK)PB0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(T1)PB1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(TCK)PC2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDI)PC5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDO)PC4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="(TMS)PC3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC1)PC6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC2)PC7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(TXD)PD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(SCL)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(SDA)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STDBRD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STDBRD32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STDBRD">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC16223FLEXPRINT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FLEXPRINT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="RW" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="P1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS18S20">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="18S20"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DQ" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XYPOT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XYPOT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XYPOT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="XB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="YB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="YM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="YT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TC1092E-01">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BACKLIGHT"/>
<gate name="G$2" symbol="LCD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TC1602E-01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="KATHO" pad="K"/>
<connect gate="G$2" pin="D4" pad="DB4"/>
<connect gate="G$2" pin="D5" pad="DB5"/>
<connect gate="G$2" pin="D6" pad="DB6"/>
<connect gate="G$2" pin="D7" pad="DB7"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="E"/>
<connect gate="G$2" pin="RS" pad="RS"/>
<connect gate="G$2" pin="RW" pad="RW"/>
<connect gate="G$2" pin="V0" pad="V0"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="VDD"/>
<connect gate="G$2" pin="VSS" pad="VSS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRF7319">
<gates>
<gate name="PMOS" symbol="PMOS"/>
<gate name="NMOS" symbol="NMOS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO8">
<connects>
<connect gate="NMOS" pin="D@1" pad="7"/>
<connect gate="NMOS" pin="D@2" pad="8"/>
<connect gate="NMOS" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="NMOS" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="PMOS" pin="D@1" pad="5"/>
<connect gate="PMOS" pin="D@2" pad="6"/>
<connect gate="PMOS" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="PMOS" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CC1101">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CC1101"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQFN20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DCOUPL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DGUARD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GDO0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GDO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="PLANE"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_N" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_P" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SO(GDO1)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XOSC_Q1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XOSC_Q2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CC1101FOLDEDMONOPOLE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CC1101MONOPOLEANTENNA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANTENNACC11XXMONOPOLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CC1101CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CC1101CON"/>
</gates>
<devices>
<device name="MALE" package="2X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+3V3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GDO0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GDO2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FEMALE" package="FE2X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+3V3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GDO0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GDO2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FA-20H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CRYSTAL2.5X2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="#2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="#4"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="#1"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="#3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="QFN32-&gt;DIL32">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIL32"/>
<gate name="G$2" symbol="1POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="P" pad="EXP"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
